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Косилка дисковая задненавесная Samasz XT 390
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Стандартное оборудование

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей 
• Инновационная система гидропневматической нагрузки
 • Система защиты бруса SafeGEAR 
• Панель управления 
• Полозья из закаленной борной стали 
• Накладки, снижающие износ полозьев 
• Регулировка ширины валка 
• Регулировочные шкворни зацепа 
• Цепь предохранительная 
• Шарнирно-телескопический вал 
• Регулируемые опорные ноги 
• Светоотражающие указатели с освещением LED 
• Дополнительные ножи и ключ для смены ножей 
• Гидравлический соединитель KENNFIXX





ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
· бесступенчатая регулировка высоты кошения
· возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
· большой предел копирования территории: + / - 32°
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
· автоматическая блокировка подъема на поворотах
· гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
· регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают работу с разными типами тракторов
· гидравлический соединитель KENNFixx
· плавное регулирование пневматического давления, управляемое рулевой панелью с кабины трактора в стандартном оборудовании
· транспортное положение 125°
· возможность установки машины в транспортной позиции
· большая экономия места
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
· низкие эксплуатационные расходы
· большинство консервационных ремонтов для самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
· более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
· проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
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XT 390
	
	

	Ширина захвата
	[м]
	3,90

	Ширина транспортная
	[м]
	2,60

	Транспортная высота
	[м]
	3,98

	Ширина валка
	[м]
	2,40 - 2,65

	Требуемое количество гидравлических соединений
	 
	1 x двустороннего действия

	Производительность
	[га/ч]
	~ 4,50

	Количество дисков
	[шт.]
	9

	Количество ножей
	[шт.]
	18

	Обороты ВОМ
	[об/мин]
	1000

	Категория навески ПНУ
	 
	II/III

	Мощность трактора
	[лс]
	od 100

	Масса
	[кг]
	1290

	Шарнирно-телескопический вал
	 
	ТРАКТОР - КОСИЛКА: с односторонней   муфтой + фрикционной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты

	Валкообразователь дисковый одинарный
	[шт.]
	1
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