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Косилка дисковая  SaMASZ KDT 




Технические характеристики:

	Наименование
	KDT-180
	KDT-220
	KDT-220
S/W
	KDT-260 
	KDT-260
S/W
	KDT-300
	KDT-340

	Ширина захвата, м.
	1,80
	2,20
	2,20
	2,60
	2,60
	3,00
	3,40

	Ширина валка,   м.
	0,8-1,00
	1,00-1,40
	1,00-1,30
	1,20-1,80
	1,00-1,30
	1,30-1,90
	1,40-2,00

	Количество дисков, шт.
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	8

	Кол-во ножей, шт.
	8 (4 х 2)
	10 (5 х 2)
	10 (5 х 2)
	12 (6 х 2)
	12 (6 х 2)
	14 (7 х 2)
	16 (8 х 2)

	Обороты ВОМ
	540

	Мощность трактора  л.с.
	 30
	50
	70
	70 
	80
	80
	100 

	Производительность, га/ч
	~ 2 
	~ 2,5 
	~ 2,0 
	~ 3 
	~ 2,8 
	~ 3,5 
	~ 4 

	Масса,  кг.
	550
	670
	945/1025
	725
	985 / 1065
	785
	825



	

	Серия дисковых задненавесных косилок KDT является наиболее популярной среди покупателей. С момента их появления на рынке, косилками KDT пользуется уже несколько десятков тысяч пользователей во всём мире. Во время проектирования этих косилок были взяты во внимание самые новые технологии и мировые тренды развития. 
С 2011 года в косилках KDT используется режущий брус Perfect Cut. Дисковые косилки KDT рекомендуется использовать в больших хозяйствах с площадями до 1000 Га.



	
	Механический предохранитель (с закалённым вкладышем)

Во время наезда на препятствие предохранитель раздвигается, косилка передвигается назад, и даёт оператору время чтобы остановить работу, установить режущий брус обратно в рабочее положение, объехать препятствие и продолжить кошение. Сила, при которой срабатывает предохранитель работает, регулируется при помощи пружины. В конструкции предохранителя находятся закалённые вставки.

	 
	 

	
	Пружины, уменьшающие нагрузку

Они предоставляют возможность уменьшить нагрузку на почву, что уменьшает сопротивление покоса

	 
	 

	
	Механизм, удерживающий косилку на повороте

При помощи этого решения оператору, во время коротких проездов, не надо обращать внимания на какой высоте находится режущий брус. Это позволяет сэкономить время работы и повышает комфорт эксплуатации.

	 
	

 

	
	Виды блокировок при транспортировке косилки:
1. Механическая блокада
2. Возможность закрытия гидравлического клапана.





Транспортировка и работа

Современная, лёгкая и крепкая система подвески, а также гидравлический механизм, облегчают манёвры и транспортировку. Переключение из позиции работы в транспортную позицию, происходит при помощи гидравлического механизма.

	 
	
 

	
	
1. Клиновой ремень – передача вращательного момента от редуктора к режущему брусу происходит при помощи клиновидных ремней, которые, также, выполняет функцию перегрузочного сцепления и увеличивают ресурс ремонтопригодности косилки.

2. Угловой редуктор –в косилках используется угловой редуктор повышенной прочности для передачи привода на режущий брус .Он быстро и легко демонтируется в случае требуемого ремонта.

3. Легко заменяемые закаленные защитные пластины (новинка)  , изготовленные из борной стали, установлены по всей длине режущего бруса- предохраняют истирание бруса и "пятки" косилки во время работы.

Преимущества систем вспушивания и плющения
Пальцевые вспушиватели, которые используются, в основном для уборки злаковых культур- значительно ускоряют период сушки скошенной зеленой массы.  Для уборки бобовых культур лучший эффект достигается при применении плющильных вальцов.
 

	Вспушивали уменьшают потери питательности растений, а также увеличиваают густоту покоса. Во время покоса мотыльковых растений самые хорошие эффекты достигаем, применяя так называемый слябинг, или иначе вальцы покоса.

	 

	

	

	

	Результатом опыта и тесного сотрудничества с конечными потребителями стало создание новой модели режущего брусаPerfect CUT . Безупречный покос с регулируемой высотой кошения, высокая прочность использованных материалов, защита дисков и режущего бруса от ударов, быстрая и легкая замена модуля привода режущего диска- это основные положительные отличия брусьев Perfect CUT от брусьев предыдущих версий.

	 
	 
	
	 

	
	Основные плюсы режущих брусов Perfect CUT:
1. Плавная регулировка высоты покоса с 4 до 7 см. Возможность дополнительной комплектации полозьями, увеличивающими высоту покоса высокие на 5 - 9 см.
2. Подшипники в шестернях, типа 6307 2RSN и в модуле диска -6307 2RS одни из самых мощных и надежных, из используемых другими производителями косилок из стран Западной Европы.
3. Специально прокаленные диски из борной стали, защищают „крыльями” от забивания грязью и глиной режущий бурс.
4. Легко заменяемые штифты ножей.
5. Прокаленный держатель ножа из борной стали, спроектирован так, чтобы предотвратить блокировку ножей диском.
6. Инновационная система быстрого обмена ножей. Нож меняем с помощью ключа только когда диск находится в вертикальном положении к брусу (+-30 градусов). Это снижает вероятность потери ножа до минимума при ударе с камнем.
7. Модернизованные, прокаленные нижние полозья из борной стали предохраняют от механических повреждений всю нижнюю часть режущего бруса целиком. Лёгкая и быстрая замена полозьев при помощи двух болтов.
8. Дополнительные полозья из стали Hardox предохраняют от механических повреждений место соединения главного редуктора косилки с режущим брусом.
9. Усиленный корпус режущего бруса из стали Hardox.
10. Защита в стандарте против камней.
11. Быстрая и лёгкая измена модуля режущего диска благодаря модернизованной конструкции верхней ступицы.
12. Усиленные шестерни, толщиной 25мм.
13. Высококачественные прочные ножи


 
	
	Стандартная защита режущих дисков от удара.
 Для защиты зубчатых передач привода режущих дисков и предотвращения возникновения перегрузок, способных повредить режущий брус при контакте со значительным препятствием- косилки SAMASZ оснащены специально разработанным модулем привода режущего диска. В случае сильного удара о камень- срезается защитная шпонка на приводном модуле режущего диска, предохраняя систему внутренних шестеренчатых передач режущего бруса. Легкая замена модуля привода диска дает возможность механизатору выполнить ремонт косилки в полевых условиях в кратчайшее время. Снятый модуль привода диска остается рабочим элементом косилки после замены в нем срезанной шпонки. Данная инновация позволяет существенно экономить время при работе в поле.


 
	
	
 Крутящий момент на режущие диски передается при помощи шестерен увеличенного диаметра, которые имеют большую поверхность контакта, увеличивая сопротивляемость режущего диска во время сильного удара о препятствие.

	 
	 
	 
	 

	
	Безупречное качество резки брусом Perfect CUT
Модернизированный брус обеспечивает идеальный срез. Новое поколение бруса характеризуется точной линией среза даже при низких травах. При первом и втором покосе, если преобладают сеянные травы, рекомендуется косить на высоте 53-63 мм. - для лучшего отрастания. Высота покоса плавно регулируется углом атаки бруса.

	 
	 
	 
	 

	
	Обтекаемая форма бруса.
 Закругленные формы нижней части режущего бруса демонстрируют улучшение технических параметров при работе на суглинистых почвах. Кроме того, отсутствие острых кромок и гладкая поверхность бруса не повреждает слабый дерн во время работы.

	 
	 
	 
	 

	

	Быстрая замена ножей (без откручивания гаек и болтов) с помощью специального ключа, находящегося в стандартном оборудовании каждой косилки.





Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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