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Сеялка Agro-masz SR 300/ SR 400
 (однодисковый сошник)
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Сеялка SR – навесная сеялка, предназначена для посева зерновых и зернобобовых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, горчица, сахарная свекла, люпин, вика посевная, сераделла, кукуруза)
            Сеялка оснащена дисковыми сошниками, ширина междурядий – 12 см, простой и надежный редуктор обеспечивает 72 скорости вращения катушек высевающих аппаратов. Сеялка оснащена как индивидуальной, так и общей системой регулировки глубины сева с гидравлическим переводом в транспортное положение. Максимальная рабочая скорость сеялки – 10 км/час. Предназначена для почв средней вязкости и тяжелых типов почв или почв с большим количеством послежатвенных остатков.

Стандартная комплектация:
•     Дисковые сошники на трубчатом носителе
•     Бесступенчатая коробка передач
•     Центральный и индивидуальный прижим сошников
•     Приводные колеса 16 дюймов с сельскохозяйственным протектором
•     Индивидуальный пружинный зажим закрытия борозд
•     Универсальные делимые высевающие катушки для мелких и крупных семян
•     Мешалка внутри бункера
•     Загрузочная платформа со ступенями
•     Скребок с отдельным зажимом

Дополнительная комплектация:
•     Механическое управление технологическими дорожками
•     Электрическое управление технологическими дорожками
•     Управление технологическими дорожками с помощью компьютера
•     Рыхлители следов трактора
•     Освещение

	Наименование
	SR300
	SR400

	Рабочая ширина, м
	3.0
	4.0

	Количество сошников, шт
	25
	33

	Емкость семенного ящика, дм3
	480/550
	480/550

	Мощность трактора, л.с.
	60
	80

	Масса, кг
	820
	1060

	Производительность, га/ч
	2.7
	3.3
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