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Почвообрабатывающий и посевной комплекс пневматический FENIX
· ось навески ø60-825/ø36 мм (версия FENIX, FENIX T)
· ось навески 825/ø28 мм (версия FENIX A, 3 м)
· пневматическая система высева зерна (система FENIX) – один высевающий аппарат
· анкерные сошники
· сошник двухдисковый самоочищающийся ø300 мм (версия D), давление P = 25 кг/сошник
· гидравлические маркеры на одном гидроцилиндре
· электронная система создания технологической колеи (электроклапан COMBI – возврат зерна в бункер)
· вентилятор с приводом от гидравлики (24 л/мин)
· манометр – для постоянного контроля давления воздуха
· боковые дефлекторы (FENIX T)
· загортачи с независимыми пальцами






	 
	Вес [кг]
	Рабочая ширина [м]
	Тип сошников (анкерные)
	Тип сошников (дисковые)
	Количество сошников [шт.]
	Потребность мощности [л.с.]
	Емкость бункера [дм3]

	FENIX 700/3
	1 690
	3
	+
	+
	24
	110
	700

	FENIX 700/3 D
	1 850
	3
	+
	+
	24
	120
	700

	FENIX T 700/3 D
	1 910
	3
	+
	+
	24
	120
	700

	FENIX A 700/
	1 950
	3
	-
	+
	24
	120
	700

	FENIX A 700/3 D
	2 120
	3
	-
	-
	24
	120
	700

	Siewnik FENIX 700/3 (do nabudowy)
	1 690
	3
	-
	-
	24
	110
	700

	Siewnik FENIX 700/3 D (do nabudowy)
	1 850
	3
	-
	-
	24
	120
	700
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