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        Косилка дисковая полуприцепная Samasz КDС
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Полуприцепные дисковые косилки KDC предназначены для скашивания больших территорий. Длинное дыщло косилки дает возможность работать как с правой так и с левой стороны трактора, что позволяет существенно экономить время при встречных покосах . При повторном проезде покос можно уложить поверх предыдущего покоса, либо сбоку. Косилки могут быть оборудованы вспушивателем покоса либо плющильным аппаратом. Каждая косилка дополнительно может быть укомплектована ленточным транспортером.

Безупречный покос с регулируемой высотой кошения, высокая прочность использованных материалов, защита дисков и режущего бруса от ударов, быстрая и легкая замена модуля привода режущего диска- это основные положительные отличия брусьев Perfect CUT.
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[bookmark: Страница_47]                        Транспортер покоса
Каждая косилка KDC может быть дополнительно укомплектована ленточным транспортером для объединения валков. Это позволяет существенно экономить время и затраты при последующем подборе валка пресс-подборщиками либо прицепами-накопителями.
Существует возможность косить как с применением транспортера, так и без него. Подъем и опускание транспортера производится гидравлически оператором из кабины трактора.
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Длинное центральное дышло позволяет работать косилке как справа так и слева по ходу движения трактора. Это позволяет уложить покос в один валок с двух проходов косилки.




[image: ]Широкий ход системы подвески гарантирует отличное копирова- ние рельефа и устойчивую работу режущего бруса







	Тип косилки
	KDC 300
	KDC 300 S
	KDC 340
	KDC 340 S
	KDC 300 W
	KDC 340 W

	Ширина кошения [м]
	3,00
	3,00
	3,40
	3,40
	3,00
	3,40

	Ширина покоса [м]
	1,30-1,50
	1,00-1,60
	1,80
	1,30-2,00
	1,00-1,60
	1,30-2,00

	Количество ножей [шт.]
	14 (7x2)
	14 (7x2)
	16 (8x2)
	16 (8x2)
	14 (7x2)
	16 (8x2)

	Обороты ВОМ трактора [об/мин]
	540 / 1000
	540/1000
	540/1000
	540/1000
	540/1000
	540/1000

	Мощность трактора [л.с.]
	От 80
	От 90
	От 90
	От 110
	От 90
	От 110

	Производительность [га/ч]
	3,3
	3,3
	4,0
	4,0
	3,3
	4,0

	Maсса [кг]
	1650
	1970
	1775
	2095
	2040
	2150
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