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	SaMASZ серия P навесные
	P4-471
	P4-531
	P6-651
	P6-771

	Ширина захвата, м
	4,70
	5,30
	6,50
	7,70

	Транспортная ш/в, м
	3,00/2,50
	3,00/2,70
	3,00/3,60
	2,95/4,00

	Кол-во плеч ротора, шт
	4
	6

	Диаметр карусели, м
	6

	Диаметр ротора, см
	160
	172
	160
	172

	Мощность, л.с. (от)
	30
	40
	50
	60

	Шины
	16х6,5-8

	Масса, кг
	665
	680
	915
	945




Стандартная комплектация:
1. Защита от потери пальцев
1. Гидравлическое складывание
1. Регулируемый угол разброса покоса
1. Регулировка колес для работы на окраине луга
1. Светоотражающие указатели
1. Шарнирно-телескопический вал
1. Передача
1. Цепь предохранительная
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TMAPABNIMYECKMI1 CEPBOMOTOP
+ CHHXPOHHOE PACKIIATIbIBAHYE

MALLIMHbI JOKE HA HEPOBHOCTSX
« HOBATOPCKAR KOHCTPYKLUAS

[VUIPOLMIMHIIPA B P6-651 1 P6-771
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