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Пресс-подборщик Mascar Monster 770 Smart 
(увязка в сеть)
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Стандартное оборудование
• Механическая блокировка камеры позволяет формировать плотный рулон при меньшей нагрузке на гидравлику трактора
• Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины, а централизованная смазка подшипников экономит время оператора и максимально упрощает процедуры технического обслуживания
• Толкатель рулонов повышает производительность пресса
• Электронный блок управления, установленный на пресс-подборщике контролирует основные параметры работы и функции. Справа показан блок регулировки плотности прессования
• Пульт управления М700 с цветным графическим дисплеем позволяет оператору из кабины трактора контролировать все рабочие параметры пресс-подборщика
• Сетеувязчик с электрической системой обрезки сети - гильотины. Дополнительный отсек для второго рулона сетки.
Дополнительное оборудование
• Подборщик XL – шириной 2,25м
• Укладчик в версии CUT с системой измельчения оборудован 15 ножами с гидравлической системой подключения.
• Комплект фальш-ножей для исключения забивания продуктом при работе пресса с отключенной системой измельчения
• Широкие колеса 19,0/45–17 для работы на болотистой местности или заливных лугах
• Механический контроль балансировки рулона. Для формирования идеально ровных и плотных рулонов.
Преимущества:
· Ременные камеры предназначены для подбора с валка и прессования в рулоны травяной массы на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. 
· Позволяют формировать плотные рулоны правильной формы шириной 120см. и диаметром от 80см до 170см. 
· Пресс-подборщики MONSTER являются машинами с идеальным балансом универсальности, надежности, высочайшей производительности и широким диапазоном регулировок и настроек (диаметра и плотности сердцевины прессуемых рулонов).
· Для повышения надежности используются комплектующие только известных брендов.
· Укладчик в версии CUT с системой измельчения (справа) оборудован 15 ножами с гидравлической системой подключения. Позволяет измельчать травяную массу до фракции 7 см без потери производительности.
· Все функции антизакупорочного контроля выполняются из кабины трактора. В случае забивания системы подачи травяной массой, роторный укладчик отрывается при помощи гидравлики для очистки. 
· 2-х рычажная система натяжения ремней позволяет формировать рулоны как с максимальной плотностью для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой сердцевиной» для создания благоприятных условий процессам ферментации при заготовке сенажа.
MONSTER SMART – облегченная версия:
· комплектуется простым карданным валом со срезным болтом;
· прижимная планка валка без вращающегося ролика;
· задняя стенка камеры металлическая (не плексиглас) и уменьшенного размера;
· гидравлическая система без гидроаккумулятора;
· не установлена система централизованной смазки подшипников (каждый подшипник необходимо спринцевать отдельно в ручном режиме)
· упрощенная система электрической проводки и концевых датчиков. Не установлен электронный блок управления для контроля параметров пресса через бортовой компьютер из кабины трактора.
	 
	MONSTER 770 SMART
	MONSTER 770 PLUS
	MONSTER-CUT 770 PLUS

	Рабочая ширина подбора 
	[см] 
	195,5 (опционально, версия XL208,5)

	Тип камеры
	 
	ременная, переменного объема

	Количество лент / ширина ленты
	 
	5ед / 220 мм
	5ед сшитых / 220 мм
опционально 3ед бесшовных / 376 мм34

	Ширина закатной камеры 
	[м]
	 1,2

	Диаметр закатной камеры 
	[м]
	 Изменяемая от 0,8 до 1,70 1,5 1,2

	Управление крышкой камеры прессования
	 
	Гидравлическое

	Управление подборщиком
	 
	Гидравлическое

	Регулировка рабочей высоты подборщика
	 
	Механическая

	Количество планок подборщика / количество пальцев
	 
	4 / 28 (опционально, версия XL 4 / 30)

	Расстояние между пальцами подборщика
	[мм]
	65

	Система подачи материала в камеру
	 
	ротор

	Система измельчения: количество ножей / фракция
	 
	нет
	нет
	15 (0-7-15) / 7,0см

	Автоматическая смазка цепей
	 
	да
	да
	да

	Централизованная смазка подшипников
	 
	нет
	да
	да

	Управление 
	 
	М700, электронное (пульт управления в кабине). Цветной графический дисплей.

	Способ увязки рулона
	 
	 сетка или двойной шпагат. сетка + двойной шпагат (опционально)

	Мощность трактора
	[лс]
	от 65
	от 80
	от 100

	Габариты:
	 
	 
	 
	 

	Длина
	[м]
	 4,55

	Ширина
	[м]
	 2,38

	Высота
	[м]
	 2,64

	Средняя масса рулона 1,20 х 1,50:
	 
	 
	 
	 

	Солома
	[кг]
	 
	320-400
	 

	Сено
	[кг]
	 
	400-650
	 

	Сенаж
	[кг]
	 
	600-1100
	 

	Масса
	[кг]
	3120
	3180
	3280

	Размер шин 
	 
	15,5 / 55 – 17 (опционально 19,0 / 45 – 17)

	Карданный вал
	 
	 с болтовой защитой
	 широкоформатный с обгонной муфтой


Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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