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Пресс-подборщик Mascar DIAVEL 630
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Серия рулонных пресс-подборщиков MASCAR DIAVEL 630 оснащена вальцевой камерой (вальцевым транспортёром) постоянного типа (неизменяемый диаметр рулона).
Новая линейка технологичных рулонных пресс-подборщиков MASCAR серии DIAVEL, с фиксированной камерой прессования вальцового типа предназначены подбора из валка и прессования в рулоны травяной массы. Вальцовая камера в основном используется для качественного прессования сенажа, но также может работать с другим продуктом: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. Пресс-подборщик формирует сверх- плотные рулоны правильной формы шириной 120 см. и диаметром 130см.

Принцип работы. Однородный материал поступает в камеру прессования через высокопроизводительную систему 2-х подающих шнеков и пакующего ротора. Прессовальная камера состоит за 18 вальцов: 17 вальцов с профилированной поверхностью + 1 валец, сваренный из пластин. Все вальцы приводятся в действие через трансмиссионную систему с быстрым стартом. Вальцы закручивают поступающий материал и, по мере наполнения камеры, начинают его подпрессовывать. Механическая блокировка камеры удерживает фиксированную геометрию камеры при растущем давлении, позволяя сделать рулон более плотным. Система электрогидравлического контроля давления позволяет формировать рулоны 3-х уровней плотности, защищая механизмы от поломок вызванными перегрузками. В пресс-подборщиках реализованы самые современные технологические решения, позволяющие прессовать рулоны высокой плотности и идеальной геометрии, что в сочетании с удобством эксплуатации и сервисного обслуживания делают пресса DIAVEL выгодным приобретением.

Возможное дополнительное  оборудование :
 - Укладчик в версии CUTс системой измельчения оборудован 15 ножами с гидравлической системой подключения. Позволяет измельчать травяную массу до фракции 7 см без потери производительности. Предварительное измельчение продукта повышает плотность прессования до 15% и экономит до 40 минут времени на измельчении рулона при приготовлении корма в смесителе-кормораздатчике.
Поставляется с комплектом фальш-ножей.
 - Широкие колеса 500 / 50 – 17для работы на болотистой местности или заливных лугах.
 - Полуавтоматическая централизованная смазка подшипнико
	Тип пресс-подборщика
	DIAVEL 630
	DIAVEL 630 CUT

	Рабочая ширина подбора (cм)
Ширина подборщика DIN 11220
	210
195.5

	Тип камеры
	фиксированная, вальцевая

	Количество вальцов (шт)
	18

	Габариты закатной камеры (м)
	ширина
	1,2

	
	диаметр
	1,3

	Управление крышкой камеры прессования
	Гидравлическое

	Управление подборщиком
	Гидравлическое

	Регулировка рабочей высоты подборщика
	Механическая

	Количество планок подборщика / пружинных пальцев
	4 / 28

	Расстояние между пружинными пальцами (мм)
	65

	Система подачи материала в прессовальную камеру
	ротор

	Управление увязкой
	М630, электронное (пульт управления в кабине)

	Способ увязки рулона
	сетка, либо двойной шпагат + сетка (опционально)

	Мощность  трактора (кВт / л.с.)
	59 / 80
	74 / 100

	Система измельчения: количество ножей / фракция
	нет
	15 (0-15) / 7,0 см

	Карданный вал
	широкоформатныйс обгонной муфтой

	Габариты на шинах
15,5 / 55 – 17 (500/15-17)(м)
	длина
	4,34

	
	ширина
	2,38 (2,60)

	
	высота
	2,30 (2,34)

	Средняя масса рулона (кг)
	солома
	180 - 250
	 

	
	сено
	270 - 360
	 

	
	сенаж
	500 - 750
	 

	Масса (кг)
	2850
	2980

	Размер шин
	15.5 / 55 - 17 (опционально 500 / 50 - 17)

	Производительность для соломы (рул/час)
	23 - 35

	Производительность для сена (рул/час)
	20 - 25

	Производительность для сенажа (рул/час)
	19 - 22
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