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Плуг оборотный Sukov AcroAgro 180   
 on-land
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Плуги модельного ряда ArcoAgro ON-Land для вспашки вне борозды с двойными колесами трактора. Наиболее используемый вариант для фермеров с гусеничными тракторами. Подходят для тракторов мощностью от 203 л.с. Рама плуга произведена из профиля 180х180х10. На выбор четыре вида отвальных досок. Благодаря широкому спектру опций возможна комплектация плуга в соответствии с потребностями клиента
Стандартное оснащение:
· Отвальная доска: KV09, LM35, LM40
· Трехточечная система навески
· Механическое изменение ширины захвата на корпус: 35, 41, 47 см
· Болтовая система защиты (на растяжение)
· Расстояние между корпусами: 1000 мм
· Антивибратор для транспортировки
· Рама 180x180x10 мм
· Адаптируется под К-744
Дополнительное оснащение:
· Предплужник
· Углосним
· Полозный нож
· Дисковый нож
· Ажурные отвалы PS40
· Передние опорные колёса (для К700 / К744)
· Втулки К-744
· Дополнительный корпус ArcoAgro On-Land
	 
	ArcoAgro 180 On-Land

	Тип отвалов
	 
	KV09, LM35, LM40

	Количество корпусов
	[шт]
	5+
	5+1
	6+
	7(6+1)
	8(6+1+1)
	9(7+1+1)

	Мощность трактора
	[лс]
	180 - 250
	180 - 250
	230 - 300
	230 - 300
	270 - 400
	290 - 500

	Масса
	[кг]
	2897
	3120
	3120
	3343
	3593
	3843
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