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Идеальный вариант плуга для вспашки с трактором в борозде, либо вне борозды (On-land). Возможность пахать с трактором с двойными колесами.
Новая конструкция плуга ARCOAGRO 180 2in1 располагаeт основной рамой 180x180x10 мм.
Мощная конструкция гарантирует долгосрочное использование без необходимости дорогостоящего сервиса.
Инновационные особенности нового ряда гарантируют легкое и простое управление.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ
· Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
· Вилочная подвеска кат. 3
· Сцепление со всякими марками тракторов
· Механическое изменение угла атаки на 1 корпус:
35, 41, 47 см
· Болтовая защита на срез
· Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса + система On-Land
· Расстояние между корпусами: 1000 мм
· Просвет под рамой: 800 – 820 мм
· Вакуумный гидроаккумулятор
· Колесо FLOTATION 500/45-22,5
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ
· Отвальная доска KV28
· Полосовой корпус PS40
· Углосним
· Перо отвалa
· Предплужник тип K
· Дисковый нож Ø 480
· Полозный нож
· Дополнительный копрус ArcoAgro 180 2in1
· Втулки K744
· Освещение
	Количество корпусов
	5+1 / 6+
	7 (6+1)
	8 (6+1+1)
	9 (7+1+1)
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	Вес плуга
	кг
	3170
	3413
	3676
	3953
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	Мощность трактора
	л.с.
	175 - 300
	250 - 300
	200 - 400
	240 - 500
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	Производительность
	га/ч
	1,6 - 2,1
	1,9
	2,2 - 2,9
	2,4 - 3,2
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	Захват
	см
	35, 41, 47
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	Рама
	мм
	180x180x10 STRENX
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	Расстояние между корпусами
	мм
	1000
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	Просвет под рамой
	мм
	800 - 820
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