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Плуг оборотный полунавесной  VIS XL 
(с болтовой защитой)
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Плуги навесные двухсторонние VIS L/XL предназначены для тракторов мощностью 120÷320 л.с. для выполнения глубокой беззагонной вспашки.
Вспашка «по полю»:
- возможность работы с широкими шинами, спарками, с тракторами – которые в силу конструктивных особенностей не могут работать в борозде.
- снижение излишнего уплотнения почвы за счет оптимизации нагрузки
- снижение расхода топлива (уменьшается пробуксовка на дне борозды)
 - снижение износа шин на каменистых почвах;
Так же стоит отметить модификация «по полю» можно легко перенастроить для работы в борозде, в тех случаях, когда погодные условия не позволяют работать вне борозды.

 Конструктивные особенности плугов VIS
· рама из толстостенного квадрата, весь используемый металл производства Швеция
· специальные сорта металла для рабочих органов обеспечивают длительный срок эксплуатации, борированная сталь
· плуги были протестированы Немецким обществом защиты прав фермеров DLG и не уступили мировым грандам!
· гидравлика– WEBER HYDRAULIK, Австрия
В время работы «по полю» - используется переднее опорное колесо, которое идет в стандартной комплектации данной модели.
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Технические характеристики
	 
	VIS L
	 
	VIS XL
	 

	Вес [кг]
	VIS L 4+
	2 700
	VIS XL 6+
	3260

	Потребность мощности [л.с.]
	
	120÷140
	
	170÷200

	Вес [кг]
	VIS L S 4+
	3 030
	VIS XL S 6+
	3620

	Потребность мощности [л.с.]
	
	130÷150
	
	180÷200

	Вес [кг]
	VIS L 4+1
	2 950
	VIS XL 6+1
	3510

	Потребность мощности [л.с.]
	
	140÷160
	
	210÷270

	Вес [кг]
	VIS L S 4+1
	3 250
	VIS XL S 6+1
	3930

	Потребность мощности [л.с.]
	
	140÷170
	
	220÷280

	Вес [кг]
	VIS L 5+
	2 980
	VIS XL 7+
	3630

	Потребность мощности [л.с.]
	
	140÷160
	
	210÷270

	Вес [кг]
	VIS L S 5+
	3 280
	VIS XL S 7+
	4050

	Потребность мощности [л.с.]
	
	140÷170
	
	220÷280

	Вес [кг]
	VIS L 5+1
	3 230
	VIS XL 7+1
	3890

	Потребность мощности [л.с.]
	
	160÷180
	
	250÷310

	Вес [кг]
	VIS L S 5+1
	2 590
	VIS XL S 7+1
	4370

	Потребность мощности [л.с.]
	
	170÷190
	
	260÷320
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