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	Полунавесной культиватор EXPOM WEKTOR


	Навесные почвообрабатывающие агрегаты WEKTOR предназначены для предпосевной обработки на легких и средних почвах. Регулировка глубины производится при помощи заднего трубчатого вала. Рабочая ширина 6,0-8,0 м. Агрегаты гидравлически складываются для транспортировки. Стандартно все агрегаты оснащены пятью рядами зубьев типа SU (45х12мм) с плавной регулировкой глубины работы до 15 см, задним трубчатым выравнивающим валом Ø400 мм и рядом пружинных зубьев Ø14мм
Опционально может быть установлена передняя, регулируемая по высоте, выравнивающая планка
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	Наименование
	WEKTOR-6,0
	WEKTOR-7,0
	WEKTOR-8,0

	Максимальная глубина вспашки , см
	до 15

	Требуемая мощность трактора, л.с.
	120
	150
	200

	Масса, кг
	3200
	3350
	3500

	Кол-во рабочих зубьев, шт
	57
	67
	77

	Задний трубчатый прикатывающий вал
	Ø400 мм
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