[image: ]	
	






Культиватор UNIA Atlas
[image: Описание: Atlas 3,0]

Агрегат предназначен для предпосевной подготовки почвы с возможностью одновременного посева
(в комбинации с сеялками аналогичной ширины захвата).
[image: atlas]

1. Интенсивная качественная почвообработка за один проход:

· разрыхление следов колес трактора (разрыхлитель)
· выравнивание неровностей почвы (передняя волокуша)
· измельчение крупных комков (струнный каток)
· рыхление и подрезание (2 ряда S-образных лап)
· выравнивание разрыхленной почвы (задняя волокуша)
· измельчение и уплотнение (двойной каток типа Crosskill)
· финишное выравнивание (легкая зубчатая балка)

[image: Описание: ЗА 1 ПРОХОД ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР ATLAS ВЫПОЛНЯЕТ выравнивание, прикатку струнным валом][image: Описание: рыхление и подрезание 2-мя радами S-образных лап]
	 
	 
	[image: Описание: выравнивание двойным валом типа Crosskill и финишное выравнивание] 



· Подготовленное семяложе с гарантированным подводом капиллярной влаги на весь
 период роста растения.
· Равномерный рыхлый слой способствует дальнейшей качественной заделке 
семян и равномерным будущим всходам.

2. Стабильное удержание заданной глубины обработки (до 12 см) по всей длине 
и ширине захвата (от 3 до 10 метров) - незаменимо при обработке почвы под овощи, 
свеклу, злаковые культуры, картофель и бобовые.

3. 2 ряда S-образных стоек размещены с определенным шагом – 
исключается забивание растительными остатками.

4. Высокая производительность - скорость работы 8-13 км/ч, но наилучшее качество
 обработки достигается при рабочей скорости 12-13 км/ч (по данным проведенных испытаний 
            в хозяйствах наших клиентов).

5. Экономия в цене по сравнению с другими импортными аналогами - до 20%. 

· экономия ГСМ на дополнительные проходы другой техники до 30%;
· снижение уплотнения почвы за счет сокращения проходов;
· увеличение производительности на 40%.
· нет разрыва между культивацией и севом, что особенно важно для засушливых районов.

6. Универсальность и простота в эксплуатации:

· Полунавесная конструкция  позволяет использовать агрегат с тракторами 
небольшой грузоподъемности.


Интенсивная качественная почвообработка за один проход:
1)разрыхление следов колес трактора (разрыхлитель)
2) выравнивание неровностей почвы (передняя волокуша)
3) измельчение крупных комков (струнный каток)
4) рыхление и подрезание (2 ряда S-образных лап)
5) выравнивание разрыхленной почвы (задняя волокуша)
6) измельчение и уплотнение (двойной каток типа Crosskill)
7) финишное выравнивание (легкая зубчатая балка)
8)подготовленное семяложе с гарантированным подводом
капиллярной влаги на весь период роста растения.

Описание и стандартное оборудование:
Ось навески 825/ø36 мм
» передняя выравнивающая планка
» передний струнный каток ø390 мм
» двухрядная секция зубьев пружинистых SX
» выравнивающая планка
» следорыхлители с регулировкой глубины
» двойной каток Crosskill ø400 мм
» задняя выравнивающая зубчатая планка
» шасси с колесами 480/45-17 (4,5÷10 HP)
» пневматический тормоз (6÷8 HP)
» гидравлическое складывание для транспортировки
» версия 10 HP имеет транспортную ширину 4 м

[image: ]                                                  Подбор зубьев под ваши условия работы:
· Зубья SX – для работы на легких и среднетяжелых почвах
· Зубья SZ – усиленная основа зубьев для работы в более тяжелых условиях, на каменистых почвах. 



Стандартное оснащение предпосевного культиватора Atlas:
· культиваторы имеют передний выравнивающий брусок;
· рыхлители следов с регулировкой глубины обработки;
· передний струнный вал Ø 400 мм;
· двухрядная секция зубьев SX;
· переменный двойной вал Crosskill Ø 400 мм;
· зубчатый полозок;
· сцепка к сеялке;
· гидравлическое складывание культиватора для транспортировки.
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