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КУЛЬТИВАТОР ПРЕДПОСЕВНОЙ KOMBI XL 5,6

[image: комби]

Предпосевной культиватор Kombi польского производства имеет пружинный тип рабочих органов, что обеспечивает качественное рыхление. Небольшой вес и колесное оснащение обеспечивают легкость хода культиватора комбинированного типа. Навесная конструкция
дает преимущество в виде хорошей маневренности
даже на самых изрезанных полях и не оставляет пропусков, при этом, внушительная ширина захвата агрегата от 3 до 5,6 метров делает культиватор 
очень производительным. Данный агрегат предназначен для предпосевных работ, имеет преимущественные особенности:
· неглубокое интенсивное перемешивание почвы;
· способность приспосабливаться под тип поверхности поля без потери
 качества;
· отличное рыхление и воздухонасыщение почвы.
Простые в обслуживании польские культиваторы отличаются продолжительным эксплуатационным ресурсом, высокой ремонтопригодностью.

	
Зуб SV
	
Зуб SK


Описание и стандартное оборудование:
Ось навески с зажимом
ø60-825/ø28 мм (3,7 H÷5,1 H),
ø60-825/ø36 мм (5,6 H)
» следорыхлители со ступенчатой регулировкой глубины работы и пружинной защитой стрельчатой лапы
» передний струнный каток ø320 мм
» 3 ряда зубьев подпружиненных SU (32×12 мм) c плавной регулировкой глубины
» двойной струнный вал зубчатый ø320/280 мм с пружинной регулировкой силы прижима
» гидравлическая система складывания для транспортировки
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