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MAXIMUS - это современная сельскохозяйственная машина, в которой используются новейшие технические решения, поддерживаемые консультантами, работающими в научных центрах, и аграриями всей Европы. Применяемая современная система HYDRO-PRESS обеспечивает равномерное давление всех секций катка на почву. 
Стандартное оснащение:  
· опорный башмак 
· опорные колеса 400/60-15, 5 для дисков до Ø530 мм
· опорные колеса 520/50-17 для дисков 600 мм 
· гидроаккумулятор 
· защита при транспортировке 
· пять секций катка Cambridge либо Crosskil 
· дорожная сигнализация 
· шасси с пневматическим тормозом
· все модели гидравлически складываемые, прицепные.




 Дополнительное оснащение:  
· гидравлический тормоз  
· светодиодное освещение  
[image: http://expom.ru.com/images/products/roller/maximus1.jpg]
 Возможна комплектация следующими типами дисков: 
· диски cambridge диаметром 450, 500 и 530 мм – предназначены, прежде всего, для посевной культивации
· диски crosskill диаметром 510 мм – предназначены для дробления комков на полях
Прямой выгодой от использования культивационных катков являются:
1. выравнивание поля и разбивка комков,
2.улучшение контакта семян с почвой, что оказывает значительное влияние на равномерность всходов,
3. удерживание влаги,
4. снижение эрозии почвы,
5. улучшение структуры почвы.
Катки можно с успехом применять также и для обработки после жатвы для ускорения процесса перегнивания соломы и остатков после жатвы, также для прорастания рассыпанных семян, в том числе семян трав. Эти машины используются также на пастбищных угодьях. 




	
	каталожный
номер 
	Количество
дисков, шт
	кг
	л.с.
	Количество
дисков, шт

	Каток  Maximus Cambridge Ø 450 мм

	9,0
	4000
	191
	4530
	140-160
	 [image: http://www.polagroteh.ru/userfiles/editor/large/3287_k1.png]

	12,0
	4004
	247
	5520
	160-200
	

	Каток  Maximus Cambridge Ø 500 мм

	9,0
	4001
	181
	5100
	140-160
	 [image: http://www.polagroteh.ru/userfiles/editor/large/3288_k2.png]

	12,0
	4005
	237
	6300
	160-200
	

	Каток  Maximus Cambridge Ø 530 мм

	9,0
	4002
	191
	5570
	140-160
	 [image: http://www.polagroteh.ru/userfiles/editor/large/3289_k3.png]

	12,0
	4006
	247
	6860
	160-200
	

	Каток  Maximus Crosskill  Ø 510 мм

	9,0
	4003
	89
	4395
	140-160
	 [image: http://www.polagroteh.ru/userfiles/editor/large/3290_k4.png]

	12,0
	4007
	129
	5660
	160-200
	




Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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