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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ MS-170 (СОЛОМА из валка)
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Измельчитель MS-170 используется в сельском хозяйстве для измельчения пожнивных остатков, соломы (пшеничной, ячменной, соевой). Возможность работы как по полю, так и по валку. Ровные ножи и система противоножей с малым зазором обеспечивают качественное измельчение соломы до фракции 2-3 см. Направляющие пластины обеспечивают равномерный разброс измельченной массы по полю. Техника в поле доказала свою эффективность, работая в разных регионах страны. 
В 2011-2014 несколько хозяйств поделились результатами экспериментов по отключению измельчающего узла в зерноуборочных комбайнах и использованию для измельчения валков соломы полевыми мульчерами MS 170. Расход топлива при использовании МТЗ-82 с измельчителем МS 170 не превышал, а в ряде случаев был ниже, чем потребление топлива при включении измельчителя на комбайне. К тому же, отключение измельчающего модуля комбайна существенно увеличивает их дневную выработку. 
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Технические характеристики измельчителя МS 170
	Общая ширина захвата, м
	1,9

	Рабочая ширина захвата, м
	1,7

	Ширина валка, что измельчается, м
	до 2,3

	Обороты ВОМ трактора, об. / Мин.
	540

	Обороты ротора, об. / Мин.
	3000

	Тип режущих органов
	Система ровных ножей и противоножей в корпусе

	Количество ножей, шт.
	64

	Количество противоножей, шт.
	32

	Длина измельченной массы, см
	2-3

	Ширина разбрасывания измельченной массы, м
	до 6,5

	Рабочая скорость движения, км / ч.
	по валку до 10 и более

	Производительность за 1 час. основного времени, га
	по валку до 6,0

	Чистота подбора, %
	97,9

	Требуемая мощность трактора, л. С.
	50-75

	Расход топлива, л / га
	1,5-4,2

	Вес, кг
	443




















Стандартная комплектация: 
· редуктор 540 oб./мин со свободным сцеплением 
· автоматический натяжитель ремней 
· регулировка опорных колес по высоте 
· трехточечное крепление к тракторам I-й и II-й категорий 
· направляющие пластины измельченной массы 
· Карданный вал с защитой от перегрузок
· Система измельчения ножи и противоножи 
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Основные отличительные особенности измельчителя MS 170
· «Всеядны» - измельчает солому ранних зерновых культур, пожнивные остатки гороха, рапса, гречихи, сои, льна, люпина, риса, сорго и др. Работает по влажным валках, что позволяет использовать его круглосуточно.
· Работает на каменистых почвах.


MS-170 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ!

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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