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Борона зубовая серии U Pom Augustow 
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Назначение бороны:

— Выравнивание поверхности поля
— Разрушение почвенной корки
— Заделка минеральных удобрений
— Механический контроль сорняков, в том числе боронование посевов (в однорядном варианте)
Преимущества:
— Легкий перевод из транспортного положения в рабочее и обратно, обслуживается только механизатором;
— Усиленные звенья зубовых борон – изготовлены из полосы 8х40 мм, усилены уголком 50х50х5 мм, проушины проварены, увеличенная длина закалки зуба;
— Нет послеследия на поверхности обработанной почвы;
— Все колеса единого типоразмера, возможна перестановка транспортных колес и рабочих.
Модели U-348 и U-348/1 относятся к классу тяжелых борон. На U 348/1 боковые секции бороны складываются гидравлически. Возможно использование секций с зубьями PH 16.



	Технические характеристики:
	U 348
	U 348/1

	Ширина
	3,2 м
	5,3 м

	Глубина обработки
	12 см
	12 см

	Тип зуба
	PH 20
	PH 20

	Кол-во секций
	3 шт.
	5 шт.

	Количество зубьев в секции
	20 шт.
	20 шт.

	Класс трактора; мощность
	0,9; 45 кВт (60 л.
	1,4; 66 кВт (90 л.

	Масса бороны с секциями
	350 кг
	530 кг



Термообработанные полевые зубы соответствуют польским стандартам по износостойкости и твердости.
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