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Современная технология подготовки кормов на базе расплющенного зерна имеет много преимуществ:
• значительное уменьшение расхода электроэнергии
• получение высококачественного, легко
усваиваемого фуража
• экономия времени 
Плющильная машина зерна является машиной для дробления зерна всех видов зерновых
и зернобобовых, льна и т.д., предназначенных для приготовления концентрированных кормов влажностью от 25 до 40 % 
Плющильные машины могут быть оборудованы двумя и тремя плющильными вальцами из ЧУГУНА, зубчатым и ременным приводом. Не рекомендуется дробление крупных зёрен двухвальцовыми машинами ввиду снижения эффективности. Наличие трех расплющивающих валов дает высокое качество фуража и экономию времени. Такие плющилки имеют две рабочих щели,
через которые поочередно проходит материал. Постепенное расплющивание зерен (сначала в большой, потом в малой щели) обеспечивает получение фуража самого высокого качества. Кроме
того, при одной операции можно расплющивать крупные и мелкие зерна (напр., кукурузу, бобы, горох одновременно с овсом или ячменем). Ширина первой щели (предварительной) постоянна, ширина второй щели регулируется. Рекомендуемое расстояние между валиками на рабочей щели: - 0,4 мм - для жвачных животных - 0,2 мм - поголовья свиней. 
Зерноплющилки SIPMA – это европейское качество по ценам ниже российских аналогов.

Технико-эксплуатационные характеристики зерноплющилок:
	ATLAS (ременной привод)
	ZP 4020
	ZP 4030
	ZP 5520
	ZP 5530
	ZP 7530

	Мощность двигателя, кВт
	4,0
	5,5
	7,5

	Количество расплющивающих валов
	2
	3
	2
	3

	Объём загрузочного бункера, л
	56,5

	Рабочая щель, мм
	0,1 - 0,5

	Диаметр валов, мм
	290

	Щель предварительного расплющивания, мм
	нет
	3-4
	нет
	3-4

	Ширина расплющивающих валов, мм
	160
	200
	300

	Способ регулировки рабочей щели
	плавная - эксцентрик

	Передача привода
	ременная передача

	Длина, м
	1,24
	1,19

	Ширина, м
	0,64
	0,62
	0,71
	0,79

	Высота, м
	1,99
	1,8

	Масса, кг
	250
	270
	355
	375
	485



	TITAN (зубчатый привод)
	ZZ 4020
	ZZ 7520
	ZZ 7530

	Мощность двигателя, кВт
	4,0
	7,5

	Количество расплющивающих валов
	2
	3

	Объём загрузочного бункера, л
	111,6
	115,9
	164,1

	Рабочая щель, мм
	0,1 - 0,4

	Диаметр вальцов, мм
	240

	Щель предварительного расплющивания, мм
	нет
	4

	Ширина расплющивающих валов [мм]
	150
	300

	Способ регулировки рабочей щели
	плавная - регулирующие болты

	Передача привода
	зубчатая передача

	Длина, м
	1,35
	1,52

	Ширина, м
	0,85
	0,87
	0,91

	Высота, м
	1,38
	1,42
	1,58

	Масса, кг
	196
	305
	347
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Производительность зерноплющилок, кг/час
	
Вид зерна
	Зубчатый привод
	Ременной привод

	
	ZZ 4020
	ZZ 7520
	ZZ 7530
	ZP 4020
	ZP 4030
	ZP 5520
	ZP 5530
	ZP 7530

	Пшеница
	300
	1100
	1100
	500-1300
	500-1300
	700-1900
	700-1900
	1100-2500

	Рожь
	600
	1700
	1700
	
	
	
	
	

	Ячмень
	800
	2000
	2000
	450-1200
	450-1200
	600-1500
	600-1500
	900-2000

	Овёс
	310-800
	900-1700
	900-1700
	750-1700
	750-1700
	800-2000
	800-2000
	1300-3000

	Кукуруза
	-
	-
	900-2000
	-
	450-1100
	-
	750-1600
	1000-2100

	Пшеница + кукуруза
	-
	-
	1900
	-
	450-800
	-
	600-1200
	1900

	Бобы
	-
	-
	850-2000
	-
	600
	-
	1200
	850-2000

	Горох
	-
	-
	1300
	-
	400-1000
	-
	700-1300
	900-1700

	Соя
	-
	-
	1300-2000
	-
	400-800
	-
	900-1100
	1300-2000
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Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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