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Шнековый транспортёр T-458
(с гидроприводом)
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Транспортёр Т 458 монтируется к ссыпному окну заднего борта 
прицепа. Оборудован гидравлическим приводом, запитываемым
от гидравлики трактора. Управление транспортером
осуществляется через ручной клапан управления гидравликой
из трактора.
Складная конструкция транспортёра Т 458 допускает 
его транспортировку по дорогам общественного
 пользования.
Изготавливается из – оцинкованной стали/








	Технические данные
	Ед. измерения
	

	Символ транспортера
	-
	T 458

	Производительность
	т/ч
	до 25

	Внутренний диаметр корпуса
	мм
	140

	Диаметр шнека
	мм
	127

	Шаг шнека
	мм
	125

	Привод

	Гидра двигатель
	тип
	OMR 50

	Скорость оборотов (средняя)
	Обр/мин
	350

	Рабочее давление в системе гидравлики
	МПа
	10

	Макс. давление в системе гидравлики
	МПа
	14




	Производительность помпы трактора 
	л/мин
	20 ÷ 40

	Система питания

	Длина гидра приводов 
	м
	1,5

	Макс. давление в системе гидравлики
	МПа
	16

	Тип вилки (согласно PN-ISO-5675:1994)
	ЕВРО
	-

	Габаритные размеры 

	Общая длина
	мм
	4150

	Ширина
	мм
	450

	Высота
	мм
	500

	Вес
	кг
	102

	Обслуживание
	лиц
	1 + оператор трактора

	Уровень шума 
	дБ [A]
	83



Производительность определена для пшеницы о влажности до 14% и степени загрязнения менее чем 1%, увеличение влажности или загрязнения зерна может привести к снижению производительности.
Производитель высылает шнековые транспортеры T 458, смонтированные, готовые к работе после монтажа на прицепе, в следующей комплектации:
· транспортер T 458 - длина 4 пог.м, с комплектным гидравлическим управлением,
· проводка для прикрепления транспортера к прицепу,
· вороток вместе с лебёдкой длиной 5,5м,
· руководство по эксплуатации и каталог запчастей.
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