**КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ Z Krukowiak**



Предназначен для копания одного/двух рядов картофеля.

Картофелекопатель Z — это однорядная или двухрядная машина производства Krukowiak, оснащенная прутковыми транспортерами, полунавесная. Привод осуществляется от ВОМ трактора. Картофелекопатель предназначен для копания одного/ двух рядов картофеля, отсеивания земли и укладки выкопаных корнеплодов в продольный валок на поле. Может работать с шириной междурядий 62,5-67,5 либо 70-75 см, на лёгких и средневязких почвах до 18% влажности, при урожайности до 10 т/га. В качестве опциональной комплектации возможна поставка дополнительного лемеха и прикатывающего катка, что позволяет использовать картофелекопалку для выкапывания лука.

Стандартное оснащение:

* Дисковые ножи
* Прутковые транспортеры

Дополнительное оснащение:

* Дополнительный лемех для лука
* Прикатывающий каток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Z-661**  | **Z-653/2** | **Z-653** | **Z-653** |
| Число рядов | [шт] | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Транспортер |   | одинарный | двойной | двойной | двойной |
| Расстояние между рядами | [см] | 62,5 - 67,5 | 62,5 - 67,5 | 62,5 - 67,5  | 70,0 - 75,0 |
| Рабочая ширина | [м] | 0,625 - 0,675 | 0,625 - 0,675 | 1,3 | 1,5 |
| Мощность трактора | [лс] |  30 | 30 | 50 | 55 |
| Масса | [кг] | 290 | 320 | 660 | 680 |

**Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф**