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Прицеп PRONAR T743
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Производительный, экономический и сильный сохранит время и деньги. Необходимый в фермах специализирующихся не только в производстве зерновых культур.
Бункер-перегрузчик PRONARТ743 это универсальная машина, использующаяся при транспорте зерновых культур и кукурузы, получение грузов от комбайнов и перегрузки в грузовики, а также загрузки сеячного материала в сеялки. Может быть использован там, где транспорт не сможет въехать на поле, а комбайны должны переезжать большие расстояния, чтобы опорожнить свой бак. Разрешает ограничивать затраты связанных с простоями комбайнов во время уборки, Электрическая весовая система позволяет на учёт перегруженного товара. Шасси Т743 основано на подвеске тридем на параболлических рессорах с оси на 1810 мм, средней жёсткой осью двумя поворотными.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Общее время разгрузки 3-6 минут, производительность перегрузки 200-400 т/ч
ЭКОНОМИЧНОСТЬ - Позволяет сэкономить до 30% времени работающих комбайнов
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - Приспособлен к загрузке, перевозке, перегрузке зерновых культур и кукурузы
БОГАТО ОБОРУДОВАН - Оборудован простым к использованию тентом, весовой системой, насадкой для загрузки сеялок
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - Обеспечивает долгое использование
	Конструкционно допустимая общая масса
	36000 [кг]

	Допустимая полная масса
	33000 [кг]

	Грузоподъемность
	22700* [кг]

	Собственная масса
	10300* [кг]

	Грузовместимость
	34 [м3]

	Производительность при выгрузке
	200 – 400 [т/ч]

	Внутренняя длина кузова
	7265 [мм]

	Внутренняя ширина кузова
	2492 [мм]

	Габаритные размеры (длина/ширина/высота)
	10392/2900/3660 [мм]

	Высота бортов
	1440+340 [мм]

	Толщина металла пола/стенок/надставных бортов
	4/4/3 [мм]

	Высота верхнего края бункера от поверхности
	3415 [мм]

	Колесная колея
	2200 [мм]

	Подвеска
	тридем на параболических рессорах с активной системой поворота

	Нагрузка на петлю дышла
	3000 [кг]

	Размер шин
	700/50-26,5

	Конструкционная скорость
	40 [км/ч]

	Требуемая мощность трактора, не менее
	220/161,7 [л.с./кВт]

	Шнек с гидравлическим способом складывания:
	

	Диаметр
	430 [мм]

	Длина
	5170 [мм]

	Высота до края выгрузочного люка
	4565 – 4865 [мм]



Стандартная комплектация:
· Моноблочный кузов с восьмиточечной системой крепления
· Неподвижное дышло, соединённое с рамой для подключения к нижнему зацепу трактора
· Дышло с неподвижной шаровой тягой К80 мм для подключения к нижнему зацепу трактора
· Телескопическая опора дышла с двухступенчатой передачей
· Подвеска тридем на параболических рессорах с колесной базой 1810мм, с неподвижной средней и двумя активно управляемыми осями
· Гидравлическая система поворота с ручным насосом
· Подключение к трактору системы рулевого управления в соответствии с ISO 26402 (прицеп не оборудован системой рулевого управления от трактора)
· Барабанная тормозная система размером 400х140
· Двухпроводная пневматическая тормозная система
· Пневматический стояночный тормоз
· Гидравлически складывающийся двухсегментный шнек спереди
· Гидравлическая блокировка механизма для безопасности складывания переднего шнека
· Профилированные борта с дополнительными элементами для жесткости конструкции и надставные борта 340 мм
· Каркас для тента
· Четыре смотровых окна для контроля очищения бункера
· Смотровое окно для очищения бункера гидравлически управляемое
· Три окна для контроля уровня наполнения в бункере
· Двойной напольный транспортёр
· Двухступенчатая регулировка скорости перемещения напольных транспортёров
· Крылья над колесами
· Складная лестница для легкого доступа в бункер
· Подпорные клинья (2 шт.) под колеса с оцинкованными карманами
· Балкон и складная лестница для легкого доступа к бункеру
· Система освещения 12V
· Платформа внутри кузова по всей длине
· Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
· Цвет покраски шасси красный RAL3000
· Цвет покраски бункера зелёный RAL6010


Дополнительная комплектация:
· Двухпроводная пневматическая тормозная система с ALB
· Однопроводная пневматическая тормозная система
· Гидравлическая тормозная система
· Система взвешивания с ЖК-дисплеем
· Печатающее устройство
· Эластичная ссыпная труба
· Свертывающийся тент
· Запасное колесо 700/50-26.5
· Покраска в другой цвет согласно каталогу RAL CLASSIC для промышленного применения (в заказе требуется указать RAL CLASSIC и четыре цифры из палитры)
· Предупредительный знак (треугольник)
Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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