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Пневмотранспортер Pom Augustow Т-207
[image: http://polagroteh.ru/userfiles/shop/large/1500_75.png]
Предназначены для транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семя) в горизонтальном и вертикальном направлении. 
Тип транспортера T207 T207/1 T207/2
максимальная дальность транспортировки м до 40м до 70 м
максимальная высота транспортировки м до 10,0
Длина всасывающего шланга м 4,0
диаметр транспортного провода мм 160
вентилятор - обороты обр/мин 2920 3860 4450
расход воздуха м 3/h 2000 2700 2800
полное давление Pa 6000 7000
Главный электродвигатель квт 7,5 11 15
тип двигателя Sg 120 M-2A Sg 160 M-2A Sg 160 M-2B
скорость вращения обр/мин 2920
напряжение V 3х400
номинальный ток A 13,7 21,2 27,6
тип вращательный
диаметр мм 230
количество камер штук 6

Нагнетательной транспортер работает без всасывающего шланга, сопла, циклона всасывающего и трубового соединителя. От стороны влёта воздуха к вентилятору вместо трубового соединителя приспособлен автоматический горизонтальный клапан.
Зерно нужно подавать в засыпной ковш, который находится на дозаторе вместо всасывающего циклона. Засыпной ковш имеет решетку, которая позволяет предохранить дозатор от посторонних предметов, а также в засову регулирующую подачу зерна на дозатор. Всасываемый через вентилятор воздух нагнетается в трубу дозатора и дальше в нагнетательный трубопровод. Текущий с большой скоростью воздух порывает с собой зерно, которое падает сверху дозатора и трубопроводом транспортирует в циклон, успокоитель, который находится на конце трубопровода в месте складирования.
В версии нагнетательной материал можно подавать, употребляя дозатор инжекторный или дозатор лопастный. Применение лопастного дозатора в системе транспортировки по сравнению с инжектором позволяет получить выше производительность (смотр.: таблицу Производительность пневматических транспортеров). Максимальная производительность лопастного дозатора: до 20т/ч

ПРИЕМУЩЕСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТЕРОВ:
· Хорошая	мобильность,	произвольное	формирование	и	направление	транспортирующего трубопровода.
· Большая чёткость оборудования в сфере приготовления и приведения в движение.
· Возможность собирать соплом зерно или засыпать материал просто в засыпной ковш.
· Возможность создания полной механизации транспорта.
· Элиминация потери материала.
· Большая производительность.
· Безопасность работы в результате отсутствия подвижных частей на дороге транспорта.

ПРИНЦИП ХОРОШЕЙ РАБОТЫ:
· Во время типичных работ перегрузки транспортер должен быть монтированным согласно с Рис. 6 или Рис.7, что гарантирует оптимальную производительность машины.
· Присоединение трубопроводов, транспортирующих с меньшим или большим диаметром чем Ø 160мм может вызвать значительное уменьшение производительности или совсем не позволит на правильную работу транспортера.
· Обратить внимание, чтобы между машиной, а первым коленом находился не менее чем один сегмент горизонтальный 2м длины.
· Чтобы получить максимальную производительность транспортера, трубопровод должен быть как можно короче, а количество дуг как можно меньше.
· Избегать наклонных трубовых сегментов в вертикальной поверхности транспортировки, потому что осыпающееся зерно повлечёт за собой затыкание трубопровода.
· Эластические шланги (с синтетического материала) нужно применять только в линии, всасывающей транспортера.
· Избегать резких сгибов эластического шланга особенно в соединении с циклоном, потому что возникает неблагоприятное натяжение в шланге и может довести к загибу стенки шланга. Чтобы это избежать нужно между шлангом, а циклоном присоединить дополнительно металлическое колено на пр. 30°, что позволит на свободное и постепенное направление всасывающего шланга.
· Неплотность соединений транспортирующих трубопроводов, особенно в линии всасывающей влечёт за собой значительное снижение производительности транспортера.
· При соединении трубовых отрезков нужно применять оригинальные и хорошие зажимные хомуты.
· Зерно в засыпной ковш может быть подано непосредственно с прицепа с помощью других транспортирующих машин на пр.: шнековым транспортером.
· К транспортеру может быть приспособлен только один засыпной ковш.


	
Тип транспортера
	
Вид привода
	
Потребность мощности
	
Обеспече нная сеть
	
Затрата воздуха
	Общее напряже ние
	Диаметр трубы нагнетател
	
Обслужива ние
	
Вес

	
	
	кВт
	л.с.
	A
	М3/ч
	гПа
	мм
	лиц
	Кг

	Нагнетательные
	

	T 378/1
с инжектором
	Электрический 3x400V
	5,5
	-
	20
	2450
	60
	160
	1
	117

	T 378/1
с дозатором
	Электрический 3x400V
	5,5+0,55
	-
	20
	2450
	60
	160
	1
	127

	T 378/2
с инжектором
	Электрический 3x400V
	7,5
	-
	20
	2600
	60
	160
	1
	127

	T 378/2
с дозатором
	Электрический 3x400V
	7,5+0,55
	-
	20
	2600
	60
	160
	1
	137

	T 207
с ковшом засыпным
	Электрический 3x400V
	7,5+0,55
	-
	20
	2600
	60
	160
	1
	240

	T 207/3
с ковшом засыпным
	Электрический 3x400V
	7,5+0,55
	-
	20
	2600
	60
	160
	1
	240

	T 207/1
с ковшом засыпным
	Электрический 3x400V
	11+0,55
	-
	32
	1800
	100
	160
	1
	301

	T 207/2
с ковшом засыпным
	Электрический 3x400V
	15+0,55
	-
	63
	1800
	140
	160
	1
	311

	всасывающе –
нагнетательные
	

	T 207
	Электрический 3x400V
	7,5+0,55
	-
	20
	2600
	60
	160
	1
	240

	T207/3
	Электрический 3x400V
	7,5+0,55
	-
	20
	1800
	80
	160
	1
	240

	T207/1
	Электрический 3x400V
	11+0,55
	-
	32
	1800
	100
	160
	1
	301

	T 207/2
	Электрический 3x400V
	15+0,55
	-
	63
	1800
	140
	160
	1
	311

	T 450
	Электрический 3x400V
	22+1,5
	-
	80
	2400
	230
	160
	1
	500

	T 449/2
	Электрический 3x400V
	37+1,5
	-
	100
	2800
	300
	160
	1
	695

	
T 450/1
	Механический;   трактор класса мин 0,9 ВОМ - 540 обр./мин.
	
мин 37
	
мин 50
	
-
	
2400
	
230
	
160
	
1 +
тракторист
	
430

	
T 449; T 449/1
	Механический;   трактор класса мин 0,9 ВОМ - 540 обр./мин.
	
мин 45
	
мин 60
	
-
	
2800
	
300
	
160
	
1 +
тракторист
	550-
570

	
T 470
	Механический;   трактор класса мин 1,4 ВОМ - 1000 обр./мин.
	
мин 62
	
мин 83
	
-
	
2800
	
420
	
160
	
1 +
тракторист
	
675

	
T 480
	Механический;   трактор класса мин 2,0 ВОМ - 1000 обр./мин.
	
мин 90
	
мин
125
	
-
	
2800
	
450
	
160
	
1 +
тракторист
	
835




Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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