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Плуг оборотный Agro-masz с рессорной защитой PО 3+1 S
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Легкий прочный плуг для малых и средних хозяйств.
Надежность и простота использования заключены в прочную конструкцию. Плуги AgroMASZ оптимальным образом сочетают в себе эти функции. Дорожный просвет под рамой до 76 см и расстояние между корпусами 100 см гарантируют качественное закрытие растительных остатков.
Использование высококачественной стали STRENX позволило получить прочную конструкцию при наименьшей массе плуга в своем классе. 
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Рессорная защита корпусов - оптимальный выбор для работы на каменистых почвах, где часто срабатывает болтовая защита. Каждый корпус независимо отклоняется при встрече с препятствием, предупреждая поломку, а рессора быстро возвращает корпус в рабочее положение. 


Базовое оснащение:
· Все рабочие элементы из борной закаленной стали
· Оборотная ось сварная или литая
· Цельные отвалы
· Дорожный просвет под рамой 76 см
· Сечение рамы 140 х 140 х 8 мм из стали STRENX
· Лемеха Kverneland 18” с долотами в стандартной комплектации
· Регулируемая ширина борозды: 35, 40, 45 и 50 см
· Регулируемая сцепная тяга
· Расстояние между корпусами 100 см 
· Гидроцилиндр установки первого корпуса
Технические характеристики
	модель
	Рабочая ширина (м)
	Масса (кг) *
	Мощность (л.с.)
	Количество корпусов (шт.)
	Производительность (га / ч)
	Максимальная рабочая глубина (см)

	РО 3+1S
	1,40 - 2,00
	1500
	115 - 140
	3 + 1
	1,0 - 1,7
	30
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