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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET-POWER, MATRIX (ИТАЛИЯ)

[image: ]





























[image: ]
[image: ]Серия машин JET-POWER (Италия) подходит для измельчения сухого и влажного волокнистого материала (солома, стебли кукурузы, сено, трава и т. д.) в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве подстилки, на кормовой стол или в ясли. Рулоны загружаются при помощи заднего гидравлического борта и, с помощью напольного транспортера, перемещаются к паре измельчающих барабанов. Далее измельченный материал подается к распределительному вентилятору и выдувается через верхний поворотный раструб.
Барабаны и вентилятор приводятся от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин). Бесступенчатая регулировка скорости напольного транспортера. Комбинацией этих параметров, можно получить фракцию измельчения от 5 до 10 см (в зависимости от продукта). Кроме того, машина оснащена ограничительной гребенкой, которая дозирует подачу материала, и соответственно, плотность и фракцию измельчения.
Вращаемый на 310˚верхний раструб обеспечивает направленный выдув материала на расстояние до 15м (экспериментальные данные). Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты. 




Базовая комплектация: 

· Измельчающий ротор;
· 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
· Гидравлика от системы трактора (3 контура);
· Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи; (для мод.380 – двойной транспортер)
· Верхний вращаемый 310˚ выгрузной раструб с гидравлической регулировкой;
· Карданный вал с защитой от перегрузок 




	Характеристики
	JET-POWER 180 прицепной
	JET-POWER 280 прицепной
	JET-POWER 380 прицепной

	Габариты, м    д/ш/в
	4,03/1,77/2,65
	5,0/1,77/2,68
	6,97/1,8/3,03

	Дальность выброса сена/соломы, м
	от 1 до 15 метров

	Максимальный размер круглых тюков (Диаметр х Высота)
	Рулон 1,8 х 1,5
1 х крупный тюк
	2 х рулон 1,8 х 1,5 / 2 х крупных тюка
	3х рулона 1,8х1,5
3 х крупных тюка

	Требуемые обороты ВОМ
	540 об/мин

	Масса, кг.
	1850
	2050
	3300

	Колеса
	10,5/75-15.3
	11,5/80-15.3
	13,0/65-18

	Мощность трактора л.с.
	50 - 70
	60-70



	JET-POWER 180 Измельчитель-раздатчик прицепной
· Измельчающий ротор;
· Верхний поворотный выгрузной раструб 
· Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой

	JET- POWER 280 Измельчитель-раздатчик прицепной
· 2 барабана
· Верхний поворотный выгрузной раструб 
· Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой

	JET- POWER 380 Измельчитель-раздатчик прицепной
· 3 барабана (большего диаметра)
· 2 напольных транспортера с 2 гидравлическими двигателями
· Верхний поворотный выгрузной раструб 
· Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой






















Опциональное оснащение:

· [image: ]Комплект для работы с квадратными тюками
· Насадка – удлинитель раструба 1,6м
· Насадка – удлинитель раструба 3,0м
· Комплект прямых ножей (59 шт)
· Комплект дорезающих ножей (16 шт)
· Комплект для работы с опилками и рисовой соломой
· Комплект для уменьшения пылеобразования
· Электронное управление (вместо гидравлического)
· Износостойкай комплект из стали Hardox (корпус вентилятора, внутренний раструб, лопасти ротора)
· Муфта задержки старта измельчающих барабанов (Jet Power)


Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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