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Прицепные V-образные грабли Enorossi Caddy (Италия)

Использование

Для небольших и средних фермерских хозяйств.	

Основные характеристики

Современные модели граблей Caddy имеют дорожный просвет более 50 см до рамы, что позволяет работать в сложных условиях кормозаготовки.

Описание

Компания Enorossi предлагает модели граблей с 8, 10 и 12 рабочими колесами. V-образные грабли Caddy имеют простую конструкцию, которая обеспечивает снижение поломок до минимума. Максимальная маневренность в работе. Гидравлическая система подъема двойного действия обеспечивает максимальный контроль на любой местности.
Зубцы из пружинной стали Ø 7 мм имеют очень большой запас прочности. Регулируемые рабочие углы позволяют устанавливать ширину валка под конкретный пресс-подборщик.
Данная модель граблей может работать как сгребание, так и на ворошение.




Технические характеристики

· Количество транспортных колес — 2, ширина при транспортировке — 2,5 м, требуемая мощность — 30 л. с.
· Рамы изготовлены из стали FE 510
· Рабочие колеса изготовлены из закаленной стали C85 для обеспечения стабильности и долговечности
· Рабочие колеса диаметром Ø 140 см, с центральным фланцем толщиной Ø 3,5 мм, 40 зубцов диаметром Ø 6,9 мм
· Колеса 205.70/15
· Ступицы рабочих колес изготовлены из литого чугуна с пресс-масленкой для добавления смазки
· Рычаги рабочих колес в форме петли для лучшего контакта с поверхностью
· Гидравлическая система подъема двойного действия
· Ширина валка устанавливается с помощью селектора на раме
· Шаровой клапан для работы только с одной стороны
· Гидравлическое центральное колесо диаметром Ø 140 см
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Модель
	
Рабочее колесо
	
Ширина
	Подруливающие колеса
	
Мощность
	
Вес

	
	Кол-во колес
	Кол-во зубцов на колесе
	Диаметр колеса, см
	Диаметр зубца, мм
	Рабочая, м
	Транспорт- ная, м
	
Размер
	
Кол.
	
л.с.
	
Кг

	CADDY-8
	8
	

40
	

145
	

7
	5,4
	

2,5
	
205/70
R 15
	

2
	

30
	620

	CADDY-10
	10
	
	
	
	6,4
	
	
	
	
	707

	CADDY-12
	12
	
	
	
	7,4
	
	
	
	
	780





Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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