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КУЛЬТИВАТОР ПРЕДПОСЕВНОЙ UNIA VIKING 
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Культиватор VIKING - широкий полунавесной агрегат для предпосевной обработки почвы. Хорошо работает после сборов урожая. Глубина обработки почвы культиватора 8 см, предлагается в версиях 5,3 м до 8 м. При транспортировке ширина агрегата - 3 метра. Очень маневренный благодаря оснастке внутренними колесами.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Прицепное устройство типа Hitchø40мм
· Передняя регулируемая выравнивающая планка
· 5 рядов зубьев пружинных типа SV (45х10мм)
· Задний струнный вал ø320мм
· Гидравлически складываемая рама
· Тележка с двойными опорно-транспортными колесами 200/60-14,5
· Боковые опорные колеса одиночные 200/60-14,5 (VIKINGL 5,3H-6,8H)


	

	
Зуб SK


Прицепное устройство типа Hitch ø 40 mm
Передняя выравнивающая балка
5 рядов пружинных рабочих органов SV (45x10мм)
Задний струнный вал ø 320 мм
Тележка с двойными опорно-транспортными колесами 200/60-14,5 
Двойные боковые колеса 200/60-14,5



Технические характеристики
	 
	Вес [кг]
	Потребность
мощности [л.с.]
	Количество зубьев [шт.]

	VIKING L 5,3H
	1 860
	110÷140
	65

	VIKING L 5,8 H
	1 920
	120÷160
	71

	VIKING L 6,3 H
	2 000
	155÷190
	79

	VIKING L 6,8 H
	2 060
	155÷190
	85

	VIKING L 8 H
	2 350
	185÷225
	98




Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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