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МУЛЬЧЕР FORST 180



Мульчер FORST используется в лесном, коммунальном и сельском хозяйстве для измельчения всех видов древесины, остатков древесной растительности, удаления кустарников, пней и небольших деревьев с диаметром ствола до 20 см (с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой до 25 см).

Его основными преимуществами являются, прочный ротор и молотки вращающиеся вокруг своей оси (360°), что позволяет молотоку, в случае чрезмерной нагрузки, "скрыться" в роторе и не повредиться. Мульчер также оснащен съемными обратными ножами для качественного измельчения массы и гидравлически управляемой заслонкой в задней части, что позволяет без особых усилий приблизиться ротором к стволу дерева. В случае измельчения высокой растительности, мульчер целесообразно оборудовать регулируемой прижимной аркой, которая предотвращает падение деревьев на кабину трактора.

	
	



	Модель
	кВт/л.с.
	Рабочая/общая ширина
	об/мин
	молоток
	кг
	см

	180
	65-90 / 90-120
	180/212
	540 (*1000)
	28
	1210
	25

	225
	90-110/ 120-150
	223/255
	540 (*1000)
	36
	1410
	25


Стандартное оборудование
· Прочный редуктор 1000 об/мин – с муфтой холостого хода
· Прочный ротор, с возможностью защиты молотков – молотки вращаются вокруг своей оси и в случае чрезмерной нагрузки могут "скрыться" в роторе
· Прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками
· Прочные и усиленные кованые молотки
· Прочный корпус с двойным кожухом, внутренняя часть изготовлена из листового материала HARDOX
· Гидравлический цилиндр для открывания заслонки
· Съемные обратные ножи
· HARDOX съемные опорные салазки, регулируемые по высоте
· Передняя цепная защита
· Трехточечная сцепка II категории

Дополнительное оборудование
· Редуктор 1000 об/мин с муфтой холостого хода, пригоден для фронтального агрегатирования
· Регулируемая прижимная арка
· Цепи на задней заслонке
· Молотки с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой
· Счетчик рабочих часов
· Дополнительные передние защитные цепи

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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