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состоит из 3-х элементов

· Смеситель сыпучих кормов (ССК)
· Молотковая дробилка
· ВесыЗагрузка зерна



 Загрузка
 белково-витаминных добавок 
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Смеситель сыпучих кормов предназначен для приготовления концентратов применяемых в животноводстве для разных групп животных. Конструкция смесителя стальная, сварная изготовленная из высококачественных материалов. Подвижная часть установлена на подшипниках качения. Лаковое покрытие смесителя является надёжной антикоррозионной защитой.	

Имеются 5 типов смесителейВыход готовой продукции

Технические данные смесителей :
	Ёмкость (кг)
	500
	750
	1000
	1200
	1500
	2000

	Ёмкость (л)
	890
	1310
	1840
	2280
	2634
	3430

	Высота (мм)
	2200
	2300
	2600
	2800
	3000
	3000

	Диаметр (мм)
	1200
	1500
	1500
	1500
	1500
	1700

	Время смешивания
мин.
	15
	20
	20
	25
	30
	35

	Электродвигатель, кВт
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	3,0
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Молотковые дробилки всасывающе-нагнетательная предназначены для дробления зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень) и кукурузы, семян бобовых и масляничных растений. Могут использоваться как самостоятельные машины, а также в составе технологических линий для производства кормов. Устройство автоматически засасывает предназначенное для дробления зерно. В молотковой камере материал подвергается дроблению под действием быстровращающихся (с окружной скоростью ок. 80 м/сек) молотков. 
Можем предложить четыре типа дробилок, различающихся мощностью и производительностью:

                      Технические данные молотковых дробилок

	Мощность электродвигателя, кВт
	11
	15
	18,5
	22

	Длина засасывающего шланга, м
	8
	8
	10
	10

	Длина подачи, м
	3
	3
	3
	3

	Производительность, кг\ч
	800-1000
	1000-1300
	1500-1900
	1900-2500
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Весы электронные программируемые, устанавливаются под 3-х точечную опору смесителя и имеют предельную нагрузку 2,5тн.















               

Основные возможные комплектации цехов:
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