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СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ SAMASZ CITY
с отклоняемыми лемехами
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Преимущества: Плужные снегоочистители легкого класса серии City с допустимой фронтальной нагрузкой до 1,5 тонн адаптированы для агрегатирования с многими видами транспортных средств. Для этой цели для них было разработано несколько типов рамок. Снегоочистители используются для снегоочистки площадей, тротуаров и дорог в жилых зонах.
Двухкомпонентный рабочий орган снегоочистителей серии City позволяет работать в пяти рабочих положениях и в комбинациях углов наклона. В стандартном исполнении эти снегоочистители снабжены двумя цилиндрами, приводимыми в действие гидравликой транспортного средства. Они обеспечивают независимое, бесступенчатое управление положением рабочих органов в диапазоне до ± 30º. Дополнительные регулировочные болты позволяют легко менять положение левого и правого рабочих органов вручную, без использования цилиндров.
 

	 
	CITY 150
	CITY 180
	CITY 200
	CITY 220

	Ширина захвата макс./мин.
	[см]
	150 / 132
	180 / 158
	200 / 175
	220 / 195

	Транспортная ширина макс./мин.
	[см]
	154 / 138
	183 / 164
	203 / 181
	227 / 201

	Высота лемеха
	[см]
	59 / 68
	59 / 70
	59 / 72
	59 / 74

	Количество брусов
	[шт.]
	4
	4
	4
	6

	Защита от наезда
	 
	Пружинная защита + срывные болты на рамке
	Пружинная защита + срывные болты на рамке
	Пружинная защита + срывные болты на рамке
	Пружинная защита + срывные болты на рамке

	Угол атаки
	 
	0°
	0°
	0°
	0°

	Угол поворота право/лево
	 
	дo 30°
	дo 30°
	дo 30°
	дo 30°

	Требуемое количество гидравлических соединений
	 
	2 (1 пары)
	2 (1 пары)
	2 (1 пары)
	2 (1 пары)

	Габариты Дл./Шир./Выс.
	[см]
	72 / 151 / 80
	75 / 181 / 82
	77 / 201 / 84
	77 / 227 / 85

	Масса
	[кг]
	130
	145
	155
	165
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